胰岛素泵技术参数及要求

1 储药器 2mL

2 胰岛素浓度 U-100，速效或短效

3 三餐大剂量输注方式 常规输注/方波输注/双波输注

* 4 基础量调节范围 0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时

5 大剂量调节范围 0.025-25U，3个预设值

6 胰岛素自动分配功能 6段法，24段法

7 基础率分段 3种预设，最多可设置48段

8 临时基础率 U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值

* 9 胰岛素泵专用锂电池70~75mAh,可重复充电±200次
* 10 胰岛素泵控制器 无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量

11 胰岛素泵输注误差 ≤±5%

12 自检功能 双处理器相互检查，每2秒一次自检

13 防水 胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水

14 助针器 有，无痛进针

15 时间格式 12/24小时制

16 报警方式 音频/震动/灯光/显示

17 安全系统 最大餐前大剂量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

18历史记录 无限（自备SD卡）

19 键盘锁定功能 有，可防误操作