**检查床技术要求**

全304不锈钢材质，背板可上折。

长：1900mm±50mm

宽：600mm±50mm

高：650mm±50mm

背板上折：≥70°