升降平车产品参数

产品尺寸：≤1930\*640\*540～840mm

1：平车主要框架结构采用优质碳钢喷塑成型，外形美观坚固；

2：平车面及护栏采用进口PE材料一次成型，坚实美观；

3：平车面分体设计，起背由气弹簧控制，可单手操作，使用方便；

4：平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为≥500～830mm；

5：平车采用国际先进中控刹车系统，稳定可靠，配置万向/定向脚轮，一人可轻松操作；

6：头部带有氧气瓶支架，方便医用人员使用；

7：带有一伸缩输液架，对角安置输液架插孔，方便病人使用；

8：配送一个配套牛津布床垫，易清洗，耐磨，有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送；

9：配有两瓣提拉式护栏，拉起放下可一手操作，方便快捷，保护病人安全。